“Người dung thấy tiện lợi nhất khi TAP thẻ vào thiết bị di động (hỗ trợ NFC) hoặc EDC”

1. Cách đo cường độ NFC do mobile hoặc EDC phát ra, đo trên các dòng điện thoại khác nhau để recommend vị trí, khoảng cách để TAP thẻ.

NFC is very much like RFID, but NFC is limited to communication within about 4 inches,

NFC is a short-range high frequency wireless communication technology that enables the exchange of data between devices over about a 10 cm distance.

Việc TAP gồm cả để power cho thẻ và truyền data....

Fig. 2-2: NFC Reference Listener 3 (part of R&S®CSNFC-B8)

3.2 Power Transfer and Carrier Frequency Test - Done with basic RTO functions

2. Sử dụng ốp lưng điện thoại có ảnh hưởng đọc thẻ, làm sao nhận biết và y/c bỏ ốp.

3. Thay vì TAP vào lưng mobile, có thể TAP phía trước được không để ko cần y/c bỏ ốp.

4. Any others consideration about NFC